module lzc\_new\_test;

reg [15:0]A;

wire [3:0]count;

lzc\_new xx(A,count);

initial

begin

#1 A=16'b0000101010101010;

end

endmodule