module sixteen\_sign\_test;

reg [15:0]a;

reg [15:0]b;

reg clk;

reg asign;

reg bsign;

wire [31:0]m;

wire sign;

sixteen\_sign PP(a,b,clk,asign,bsign,m,sign);

initial begin

a=16'b0000000000000011;b=16'b0000000000000001;asign=1'b1;bsign=1'b1;

#1000 a=16'b0000000000001100;b=16'b0000000000001111;asign=1'b1;bsign=1'b1;

end

initial

begin

clk=1'b1;

forever #100 clk=~clk;

end

endmodule