module mux(y,s,i,j);

output y;

input s;

input i,j;

wire y;

assign y=(s)?(i):(j);

endmodule