module hal(a,b,s,c);

input a,b;

output s,c;

xor(s,a,b);

and(c,a,b);

endmodule